## GT-20 接口说明

接口类名: WaveformFile

1. 数据合并接口  
   public int merge(ArrayList<String> srcfilePathList, String dstFilePath)；

参数说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 参数名 | 参数说明 |
| srcfilePathList | 源文件路径列表 |
| dstFilePath | 压缩后的目标文件路径 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

返回值:

正数：合并成功

2、编码器接口

public int getEncoder(String dstFilePath);

参数说明

|  |  |
| --- | --- |
| 参数名 | 参数说明 |
| dstFilePath | 源文件路径 |

返回值: 编码器的范围, -1 文件错误。

3、数据裁剪接口

public int clipFile(String fileName, String dstFileName,int begin, int end)

|  |  |
| --- | --- |
| 参数名 | 参数说明 |
| fileName | 源文件 |
| dstFileName | 目标文件 |
| begin | 开始编码器 |
| end | 返回编码器的范围值 |

返回值： 正数数据裁剪之后，编码器的范围。

-1 文件不存在

4、数据解压接口

public boolean unRarFile(String fileName, String dstDirPath)

|  |  |
| --- | --- |
| 参数名 | 参数说明 |
| fileName | 源文件 |
| dstDirPath | 加压目标目录 |

返回值： false 解压失败

True 解压成功